DELABIE_C100M35547005-546412

**Estrutura de suporte autoportante para WC TEMPOFIX 3**

Referência: 547005-546412

Informação para prescrição

Estrutura de suporte autoportante l.350 para sanita suspensa :

- Estrutura em aço epoxy preto.

- Fixação ao pavimento portador.

- Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).

- Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.

- Tubo de evacuação Ø 100 em PVC para colar à junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.

- Fornecido pré-montado.

- Conforme as exigências da norma NF D12-208.

- Para painel completo de 26 a 130 mm.

Equipada com torneira de descarga direta eletrónica TEMPOMATIC F1”:

- Alimentação por corrente com eletroválvula 1”.

- Placa Inox 320 x 220 mm.

- Módulo IP65 independente.

- Transformador 230/12 V.

- Deteção de presença infravermelhos antichoque.

- Abertura voluntária (por aproximação da mão a 10 cm) ou automática (após a saída do utilizador).

- Temporização ~7 seg. regulável de 3 a 12 seg.

- Torneira de segurança e de regulação de débito/volume.

- Distância de deteção regulável pelo instalador.

Características técnicas : ver TEMPOMATIC WC ref. 463326.