5481DP2

**Barra de duche angular com barra vertical Inox brilhante**

Referência: 5481DP2

Informação para prescrição

Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical Ø 32, para PMR. Modelo à direita.

Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).

Utilização como barra de apoio e postura de pé.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

 Função de chuveiro se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira.

Dimensões : 1 150 x 750 x 750 mm.

Tubo Inox 304 bacteriostático.

Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Espaço entre a barra e a parede de 40 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por pater 3 furos, Inox 304, Ø 72.

Patéres e oculta fixações em Inox 304.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado : 135 kg.

Garantia da barra 10 anos. Marcação CE.