5481N

**Barra de duche ang. c/barra vert. desliz. Nylon branc.antib.**

Referência: 5481N

Informação para prescrição

Barra de duche angular 2 paredes com barra vertical regulável Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.

 Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

Função de rampa de chuveiro se adicionar um suporte para chuveiro e/ou saboneteira.

Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.

Pode ser colocado um banco de duche de pendurar (a encomendar separadamente).

Colocação da barra vertical regulável na instalação : possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (localização da torneira, profundidade do banco de duche….).

 Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos e em meio hospitalar.

 Poliamida alta resistência (Nylon) : com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Resistência aos produtos químicos e de limpeza. Tratamento anti-UV.

 Contacto macio e quente.

 Espaço entre a barra e a parede de 38 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por pater 6 furos, Ø 73.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Dimensões : 1 150 x 750 x 750 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado : 135 kg.

 Garantia da barra 10 anos. Marcação CE.

 Disponibilidade prevista: 1º semestre 2020. Para validação da disponibilidade contactar o Serviço Comercial.