DELABIE_C100M355632

**Conjunto de pré-lavagem monofuro**

Referência: 5632

Informação para prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento.

Misturadora monofuro de bancada com :

- Cabeça da válvula com mecanismo reforçado com manípulo ergonómico.

- Ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

- Fixação reforçada por 2 pernos roscados e contra-porcas.

Torneira de enchimento com bica tubo orientável L.200.

- Débito pleno 25 l/min em 1/4 de volta.

- Cabeça da válvula com mecanismo reforçado com manípulo ergonómico.

Chuveiro anticalcário preto M1/2" com jato regulável com débito 9 l/min à saída.

Flexível reforçado L.0,95 m preto qualidade alimentar.

Coluna 3/4" em latão.

Abraçadeira de parede regulável.

Mola guia em Inox.

Garantia 10 anos.