DELABIE_C100M35564060-763040

**Estrutura de suporte à face para WC TEMPOFIX 3**

Referência: 564060-763040

Informação para prescrição

Estrutura de suporte à face l.350 para sanita suspensa :

- Estrutura em aço epoxy preto.

- Fixação à parede portadora.

- Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).

- Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.

- Tubo de evacuação Ø 100 em PVC para colar à junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.

- Fornecido pré-montado.

- Conforme as exigências da norma NF D12-208.

- Compatível com painéis completos de 10 a 120 mm.

Equipada com torneira de descarga direta temporizada TEMPOFLUX 3 F3/4” :

- Placa em metal cromado 170 x 170 mm.

- Módulo de encastre estanque.

- Abertura suave.

- Descarga dupla 3l/6l ajustável a 2l/4l.

- Sistema antibloqueio AB.

- Proteção anti-sifónica no interior do módulo.

- Torneira de segurança e de regulação de débito integrada.

- Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

- Compatível com a água do mar e águas residuais.

Características técnicas : ver TEMPOFLUX 3 ref. 763BOX-763000.

Garantia 10 anos.

Disponibilidade prevista: 2º semestre 2019. Para validação da disponibilidade contactar o Serviço