DELABIE_C100M35564065-464006

**Estrutura de suporte autoportante para WC TEMPOFIX 3**

Referência: 564065-464006

Informação para prescrição

Estrutura de suporte autoportante l.350 para sanita suspensa :

- Estrutura em aço epoxy preto.

- Fixação ao pavimento portador.

- Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).

- Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.

- Tubo de evacuação Ø 100 em PVC para colar à junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.

- Fornecido pré-montado.

- Conforme as exigências da norma NF D12-208.

- Compatível com painéis completos de 10 a 120 mm.

Equipada com torneira de descarga direta eletrónica TEMPOMATIC bicomando F3/4” :

- Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V.

- Placa Inox satinado 186 x 186 mm e botão em metal cromado com eletrónica incorporada.

- Módulo de encastre estanque.

- Ativado após 10 seg. de presença.

- Abertura voluntária (botão de pressão antibloqueio) ou automática após a saída do utilizador.

- Limpeza automática “inteligente” (adaptação do volume de descarga em função da utilização).

- 3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de sanita).

- Limpeza higiénica periódica todas as 24h (regulável a 12h ou Off) após a última utilização.

- Proteção anti-sifónica no interior do módulo.

- Torneira de segurança e de regulação de débito integrada.

- Compatível com água do mar e águas residuais.

Características técnicas : ver TEMPOMATIC bicomando ref. 464PBOX-464006.

Garantia 10 anos.

Disponibilidade prevista : 2º semestre 2019. Para validação da disponibilidade contactar o Serviço