5675T2

**Enrolador automático em Inox 304**

Referência: 5675T2

Informação para prescrição

Enrolador com flexível L.15 m e rolo-guia.

Temperatura máxima de utilização : 70°C.

Pressão máxima 20 bar.

Suporte e tambor Ø 390 mm em Inox 304.

A completar com torneira de segurança de esquadria com desconetor integrado, impedindo a aspiração das águas utilizadas nas redes de água.

Garantia 10 anos.