DELABIE_C100M35578400-578212

**Estrutura de suporte à face pour WC TEMPOFIX 3**

Referência: 578400-578212

Informação para prescrição

Estrutura de suporte para instalação à face l.350 para sanita suspensa :

- Estrutura em aço epoxy preto.

- Fixação à parede portadora.

- Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).

- Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.

- Tubo de evacuação Ø 100 em PVC para colar à junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.

- Fornecido pré-montado.

- Conforme as exigências da norma NF D12-208.

- Para painel completo semi-espesso de 30 a 60 mm.

Equipada com torneiras de descarga direta temporizadas TEMPOFLUX 2 :

- Espelho em metal cromado Ø 195 com fixação oculta.

- Descarga simples 6l.

- Abertura suave.

- Proteção anti-sifónica.

- Torneira de segurança e de regulação de débito/volume.

- Corpo em latão maciço e mecanismo antichoque insensível ao calcário.

- Alimentação em linha M3/4".

- Nível acústico conforme as exigências da norma NF EN 12541 classe II.

Características técnicas : ver TEMPOFLUX 2 ref. 762901.