6615

**Secador de mãos automático ótico, com bocal orientável 360°**

Referência: 6615

Informação para prescrição

Secador de mãos automático.

 Modelo antivandalismo.

Acionamento automático por célula ótica.

Bocal orientável 360°.

Espessura do metal : 1,2 mm.

Acabamento carcaça aço fundido esmaltado branco.

Dimensões : 210 x 280 x 220 mm.

Peso : 3,5 kg.

Potência : 2 000 W. 50-60 Hz.

 Caudal : 95 l/s.

Baixo nível sonoro : 68 dBA.

Segurança máxima Classe II (duplo isolamento elétrico), IP23.

CE, TÜV GS.