DELABIE_C100M356693

**Conjunto de pré-lavagem monofuro**

Referência: 6693

Informação para prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo sem torneira de enchimento.

Misturadora monofuro de bancada com comando "joystick".

Fornecidos com ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

Chuveiro anticalcário branco M1/2" com jato regulável com débito 9 l/min à saída.

Flexível reforçado L.0,95 m branco qualidade alimentar.

Coluna 3/4" em latão.

Abraçadeira de parede regulável.

Mola guia em Inox.

Garantia 10 anos.