709000

**Chuveiro de duche ROUND**

Referência: 709000

Informação para prescrição

Chuveiro de duche fixo :

Instalação encastrada.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Regulação automática de débito.

Difusor anticalcário e antifixação com jato orientável.

Latão cromado.

Fixação por parafuso de bloqueio oculto.

Purga sistemática após a utilização (sem retenção de água ou impurezas).

Alimentação M1/2".