DELABIE_C100M35712000

**Chuveiro de duche TONIC JET**

Referência: 712000

Informação para prescrição

Chuveiro de duche fixo anticalcário encastrado :

Débito 6 l/min a 3 bar.

Regulação automática de débito.

Difusor anticalcário e antifixação com jato orientável.

Latão maciço cromado.

Fixação por parafuso de bloqueio oculto.

Purga sistemática após a utilização (sem retenção de água ou impurezas).

Alimentação M1/2".