714700

**Painel de duche SPORTING 2**

Referência: 714700

Informação para prescrição

Painel de duche temporizado:

Painel de alumínio anodizado e cromado satinado.

Ligação orientável para alimentação superior ou posterior.

Estrutura extra plana com fixações ocultas.

Abertura suave.

Purga mecânica automática após cada utilização.

Temporização ~30 seg.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche fixo inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Jato orientável.

Válvula antirretorno e filtro acessíveis.

Torneira de segurança integrada.

Ligação M1/2" para alimentação por água misturada.