732016

**Misturadora termostática PREMIX NANO**

Referência: 732016

Informação para prescrição

Misturadora termostática de água quente sanitária para distribuição de água misturada de 34 a 60°C :

Alimentação de 1 a 2 torneiras ou 1 duche.

Segurança anti-queimadura : fecho automático em caso de corte de alimentação de água quente ou água fria.

Temperatura pré-regulada a 38°C, ajustável pelo instalador entre 34° e 60°C.

Filtros e válvulas antirretorno.

Débito mínimo de funcionamento : 3 l/min.

Débito (KV) : 7 l/min.

Possibilidade de choque térmico.

Corpo em latão polido cromado, alimentação F3/8" e saída M3/8".

Garantia 10 anos.