DELABIE_C100M35733016

**Misturadora termostática PREMIX COMPACT**

Referência: 733016

Informação para prescrição

Misturadora termostática de água quente sanitária para distribuição de água misturada de 30 a 60°C :

Alimentação de 2 a 7 postos sanitários (de acordo com o débito).

Segurança anti-queimadura : fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria.

Temperatura regulável de 30° a 60°C, bloqueável pelo instalador.

Filtros e válvulas antirretorno.

Débito mínimo de funcionamento : 5 l/min.

Possibilidade de choque térmico.

M1/2" (KV 19 l/min).

Corpo em latão e manípulos cromados.

Garantia 10 anos.