735400

**Torneira temporizada TEMPOGENOU**

Referência: 735400

Informação para prescrição

Torneira temporizada para lavatório com comando femoral :

Temporização ~7 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Alavanca de comando reforçada por haste interior em Inox.

Espelho de fixação parede em latão maciço reforçado por 4 parafusos Inox.

Alimentação por água fria ou água misturada.

Modelo reto para alimentação em linha M1/2".

Garantia 10 anos.