741550

**Torneira temporizada TEMPOSOFT 2**

Referência: 741550

Informação para prescrição

Torneira temporizada de parede para lavatório :

Abertura suave.

Temporização ~7 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo em latão maciço cromado M1/2" L.150 mm.

Fornecido com símbolo azul e vermelho.