DELABIE_C100M35745440

**Torneira temporizada TEMPOSTOP**

Referência: 745440

Informação para prescrição

Torneira temporizada de bancada para lavatório por alavanca :

Temporização ~7 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo em latão maciço cromado M1/2".

Fixação por contra-porca.

Comando por alavanca (abertura suave).