746001

**Torneira temporizada TEMPOSTOP**

Referência: 746001

Informação para prescrição

Torneira temporizada de parede para lavatório :

Temporização ~7 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo em latão maciço cromado M1/2".

Sistema antibloqueio AB : a água só corre quando o botão pulsador não está premido.

Garantia 10 anos.