747000

**Torneira de duche TEMPOSTOP**

Referência: 747000

Informação para prescrição

Torneira de duche temporizada para aplicar à face :

Torneira temporizada TEMPOSTOP M1/2" para alimentação por água misturada.

Modelo reto para alimentação em linha.

Instalação à parede.

Temporização ~15 seg.

Débito pré-regulado a 9 l/min a 3 bar, ajustável.

Corpo e botão em latão maciço cromado.