749628

**Torneira de duche TEMPOSTOP**

Referência: 749628

Informação para prescrição

Torneira de duche temporizada encastrada :

Torneira temporizada TEMPOSTOP F1/2" para alimentação por água misturada.

Instalação encastrada.

Placa Inox satinado 160 x 160 mm.

Profundidade de encastre regulável de 25 a 45 mm.

Temporização ~30 seg.

Débito 12 l/min a 3 bar, ajustável.

Corpo e botão em latão maciço.

Garantia 10 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastramento estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais