DELABIE_C100M35760000

**Torneira de descarga direta TEMPOCHASSE**

Referência: 760000

Informação para prescrição

Torneira temporizada de descarga direta exterior :

Instalação mural à face.

Temporização ~7 seg.

Proteção anti-sifónica.

Corpo e botão em latão maciço cromado.

Mecanismo antichoque.

Alimentação em linha M1"1/4.

Débito de base : 1,2 l/seg.