760004

**Kit de descarga direta TEMPOCHASSE**

Referência: 760004

Informação para prescrição

Kit temporizado de descarga direta exterior :

Instalação mural à face.

Para sanita tradicional.

Temporização ~7 seg.

Proteção anti-sifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito / volume reta F1" em latão cromado.

Corpo e botão em latão maciço cromado.

Mecanismo antichoque.

Emboque de junção Ø 32/55 com junta.

 Tubo de descarga em Inox polido brilhante curvo Ø 32 com porca e abraçadeira.

Débito de base : 1,2 l/seg.