760220

**Torneira de descarga direta TEMPOCHASSE**

Referência: 760220

Informação para prescrição

Torneira temporizada de descarga direta encastrada :

Placa Inox satinado 320 x 220 mm.

Temporização ~7 seg.

Proteção anti-sifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito / volume, reta em latão cromado.

Corpo em latão maciço e botão cromado.

Mecanismo antichoque.

Alimentação em linha F1".

Emboque de junção Ø 32/55.

Débito de base : 1 l/seg.

Garantia 10 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastramento estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais