DELABIE_C100M35760700

**Kit de descarga direta TEMPOCHASSE**

Referência: 760700

Informação para prescrição

Kit temporizado de descarga direta para atravessar a parede :

Para parede ≤ 190 mm.

Temporização ~7 seg.

Proteção anti-sifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito / volume, reta em latão cromado.

Corpo em latão maciço e botão cromado.

Mecanismo antichoque.

Alimentação em linha F1".

Emboque de junção Ø 32/55.

Perno roscado para cortar à medida.

Com tubo de descarga curvo em PVC Ø 32 mm.

Débito de base : 1,2 l/seg.