761000

**Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 1**

Referência: 761000

Informação para prescrição

Torneira temporizada de descarga direta exterior :

Instalação mural à face.

Abertura suave.

Temporização ~7 seg.

Proteção anti-sifónica.

Corpo e botão em latão maciço cromado.

Alimentação esquadria M3/4".

Com porca de saída Ø 28.

Débito de base : 1 l/seg.