761002

**Kit de descarga direta TEMPOFLUX 1**

Referência: 761002

Informação para prescrição

Kit temporizado de descarga direta exterior :

Instalação mural à face.

Abertura suave.

Temporização ~7 seg.

Proteção anti-sifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito / volume esquadria, separada.

Corpo e botão em latão maciço cromado.

Alimentação em esquadria F3/4".

Com tubo de descarga em Inox cromado, abraçadeira e emboque de junção.

Débito de base : 1l/seg.