DELABIE_C100M35761025

**Kit de descarga direta TEMPOFLUX 1**

Referência: 761025

Informação para prescrição

Kit temporizado de descarga direta exterior :

Instalação mural à face.

Abertura suave.

Temporização ~7 seg.

Proteção anti-sifónica.

Garantia 10 anos.

Corpo e botão em latão maciço cromado.

Alimentação esquadria M3/4".

Com tubo de descraga Ø 25 e Ø 24 cromado (substituição dos modelos SCHELL & BINE 120000).

Débito de base : 1 l/seg.