761200

**Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 1**

Referência: 761200

Informação para prescrição

Kit temporizado de descarga direta para atravessar a parede :

Para parede ≤ 200 mm.

Abertura suave.

Temporização ~7 seg.

Proteção anti-sifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito /volume integrada.

Corpo em latão maciço e botão cromado.

Alimentação em linha M3/4".

Emboque de junção Ø 32/55.

Perno roscado para cortar à medida.

Débito de base : 1 l/seg.