763201

**Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 3**

Referência: 763201

Informação para prescrição

Torneira temporizada de descarga direta visível TEMPOFLUX 3:

Instalação mural à face.

Descarga dupla 3l/6l, ajustável a 2l/4l.

Abertura suave.

Sistema antibloqueio AB : a água só corre quando o botão pulsador não está premido.

Proteção anti-sifónica.

Torneira de segurança e regulação de débito integradas.

Corpo e botão em metal cromado.

Alimentação em esquadria M3/4”.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Patente DELABIE.

Débito de base: 1 l/seg.

Com tubo de descarga em Inox cromado, abraçadeira e emboque de junção.

Garantia 10 anos.