763BOX-763040

**Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 3**

Referência: 763BOX-763040

Informação para prescrição

Torneira temporizada de descarga direta encastrada estanque TEMPOFLUX 3 :

Placa em metal cromado 170 x 170 mm.

Módulo de encastre estanque :

- Flange com junta de estanquidade.

- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

- Instalação modulável (perfis, parede em alvenaria, painel).

- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 93 mm).

- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

- Torneira de segurança e de regulação de débito, módulo de abertura e cartucho integrados e acessíveis pela frente.

- Torneira TEMPOFLUX 3 F3/4" compatível com água do mar e águas residuais.

- Proteção anti-sifónica no interior do módulo.

- Entrega em 2 kits : purga da rede segura, sem elemento sensível.

Abertura suave.

Sistema antibloqueio AB : a água só corre quando o botão pulsador não está premido.

Dupla descarga 3l/6l, ajustável a 2l/4l.

Saída com casquilho para tubo PVC Ø 26/32.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Débito de base: 1 l/seg.

Adaptada às sanitas sem flange.

Garantia 10 anos.