777000

**Torneira de urinol TEMPOSTOP**

Referência: 777000

Informação para prescrição

Torneira temporizada exterior :

Para urinol vulgar, sifónico ou selha.

Temporização ~3 seg.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Corpo em latão maciço cromado M1/2".

Espelho parede.

Modelo reto para alimentação em linha.

Garantia 10 anos.