DELABIE_C100M35778755

**Torneira de urinol TEMPOFLUX**

Referência: 778755

Informação para prescrição

Torneira temporizada exterior :

Para urinol vulgar com flange ou sifónico.

Instalação na parede à face.

Abertura suave.

Temporização pré-regulada a ~3 seg., ajustável de 3 a 7 seg. (patenteada).

Proteção anti-sifónica.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável até 0,3 l/seg.

Sistema de torneira de segurança e de regulação de débito inovadora integrada no espelho (patenteado).

Conforme as exigências da norma NF EN 12541 (nível acústico classe II).

Corpo em latão maciço cromado M1/2".

Com tubo cromado retor e emboque de junção Ø 35.

Esquadria para alimentação encastrada.