779427

**Torneira de urinol TEMPOSTOP**

Referência: 779427

Informação para prescrição

Torneira temporizada encastrada :

Para urinol vulgar ou sifónico.

Instalação encastrada.

Profundidade de encastre regulável de 25 a 45 mm.

Placa Inox satinado 160 x 160 mm.

Temporização ~7 seg.

Débito pré-regulado a 0,25 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Corpo em latão maciço F1/2".

Garantia 10 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastramento estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais