DELABIE_C100M35790300

**Painel de duche TEMPOMIX**

Referência: 790300

Informação para prescrição

Painel de duche temporizado com chuveiro fixo :

Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras segurança retas M1/2".

Misturadora TEMPOMIX com limitador de temperatura regulável.

Abertura suave.

Temporização ~30 seg.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Ligação M1/2".

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.