DELABIE_C100M35792320

**Painel de duche SECURITHERM**

Referência: 792320

Informação para prescrição

Painel de duche termostático temporizado bicomando :

Painel alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras de segurança retas M 1/2".

Misturadora termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável : água fria até 38°C : 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras : fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Torneiras temporizadas ~30 seg. com abertura suave.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro com flexível amovível por ligação rápida STOP e suporte de parede fornecido.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.