DELABIE_C100M35792344

**Painel de duche SECURITHERM**

Referência: 792344

Informação para prescrição

Painel de duche termostático bicomando :

Painel em Inox modelo grande, para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras de segurança M1/2".

Misturadora termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável : água fria até 38°C : 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras : fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou quente.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário, com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro com flexível removível por ligação rápida STOP e suporte de parede fornecido.

Torneiras não temporizadas por comando do chuveiro de duche ROUND e chuveiro de mão.

Possibilidade de choque térmico.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Garantia 10 anos.