792400

**Painel de duche SECURITHERM**

Referência: 792400

Informação para prescrição

Painel de duche termostático eletrónico :

Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras segurança retas M1/2".

Misturadora termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável : água fria até 38°C : 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras : fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Alimentação por pilha 223 Lítio 6V.

Detetor de presença infravermelhos, abertura por aproximação da mão a 4 cm.

Fecho voluntário ou automático após 60 seg.

Limpeza periódica (~60seg. todas as 24 h após a última utilização).

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.