DELABIE_C100M35792403

**Painel de duche SECURITHERM**

Referência: 792403

Informação para prescrição

Painel de duche termostático eletrónico :

Painel Inox modelo grande para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras segurança retas M1/2".

Misturadora termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável : água fria até 38°C : 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Alimentação por pilha 223 Lítio 6 V.

Abertura por aproximação da mão a 4 cm do detetor de presença infravermelhos.

Fecho voluntário ou automático após 60 seg.

Limpeza periódica (~60seg. todas as 24 h após a última utilização).

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro ROUND cromado, inviolável com difusor anticalcário com regulação automática de débito.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.