794000

**Misturadora temporizada TEMPOMIX 3**

Referência: 794000

Informação para prescrição

Misturadora temporizada monocomando de bancada para lavatório :

Abertura suave.

Regulação de temperatura e abertura de água no manípulo.

Temporização pré-regulada a ~7 seg., regulável de 3 a 10 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo em latão maciço cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com torneiras de segurança, filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Limitador de temperatura regulável.

Garantia 10 anos.