DELABIE_C100M35794055

**Misturadora temporizada TEMPOMIX 3**

Referência: 794055

Informação para prescrição

Misturadora temporizada monocomando de parede para lavatório :

Abertura suave.

Regulação de temperatura e abertura de água no manípulo.

Temporização pré-regulada a ~7 seg., regulável de 3 a 10 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo em latão maciço cromado L.190 mm.

Fixação mural M1/2”.

Entradas de água encastradas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura regulável.