DELABIE_C100M35794BOX1-794219

**Conjunto de duche TEMPOMIX 3**

Referência: 794BOX1-794219

Informação para prescrição

Conjunto de duche temporizado encastrado TEMPOMIX 3 :

Placa em metal cromado 160 x 160 mm inviolável.

Módulo de encastre estanque :

-Flange com junta de estanquidade.

- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

- Alimentação superior.

- Instalação modulável (perfis, parede em alvenaria, painel).

- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínimo de 93 mm).

- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

- Torneiras de segurança e de regulação de débito, filtros, válvulas antirretorno e cartuchos integrados e acessíveis pela frente.

- Misturadora TEMPOMIX 3 F1/2" monocomando.

- Entrega em 2 kits : purga da rede segura, sem elementos sensíveis.

Regulação da temperatura e abertura no manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Temporização ~30 seg., ajustável.

Abertura suave.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável com difusor anticalcário com regulação automática de débito.

Garantia 10 anos.