794BOX3-794200

**Misturadora temporizada TEMPOMIX 3**

Referência: 794BOX3-794200

Informação para prescrição

Misturadora temporizada para lavatório encastrada TEMPOMIX 3 :

Placa em metal cromado 160 x 160 mm inviolável.

Módulo de encastre estanque :

-Flange com junta de estanquidade.

- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

- Instalação modulável (perfis, parede em alvenaria, painel).

- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 93 mm).

- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

- Torneiras de segurança e de regulação de débito, filtros, válvulas antirretorno e cartuchos integrados e acessíveis pela frente.

- Misturadora TEMPOMIX 3 F1/2" monocomando.

- Entrega em 2 kits : purga da rede segura, sem elementos sensíveis.

Regulação da temperatura e abertura no manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

 Abertura suave.

Temporização ~7 seg., ajustável.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Bica L.110 com interior liso de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Garantia 10 anos.

Disponibilidade: 1º semestre 2019. Para validação da disponibilidade contactar o Serviço Comercial.