834T1

**Flexível de duche BICOLOR**

Referência: 834T1

Informação para prescrição

Flexível de duche BICOLOR FF1/2'' em PVC alimentar melaoplástico liso L.1,50 m.

Facilita a manutenção e limita a retenção das bactérias.

Mangueira PVC reforçado com fios de poliéster conforme a norma europeia EN1113.

Tubo interior em PVC alimentar.

Porcas cónicas em latão cromado 1/2".