H9610S

**Misturadora termostática de banca SECURITHERM BIOCLIP**

Referência: H9610S

Informação para prescrição

Misturadora para banca de parede SECURITHERM termostática sequencial com bica removível BIOCLIP.

Fornecida com 1 bica descartável em Hostaform® reciclável L. 185 Ø22.

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato no caso de corte de água fria (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Não existe risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação monocomando do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura bloqueável a 40°C.

Possibilidade de realizar choques térmicos e químicos.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (reduz os nichos bacterianos).

Débito regulado a 7 l/min a 3 bar.

Corpo em latão cromado.

Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.146.

Misturadora entre-eixos 150 mm fornecida com ligações standard excêntricas M1/2" M3/4".

Garantia 10 anos.