DELABIE_C100M35H9612

**Misturadora termostática de bancada SECURITHERM**

Referência: H9612

Informação para prescrição

Misturadora de bancada SECURITHERM termostática sequencial H.105 L.200.

Perfeitamente adaptada para banheiras de bebé.

Segurança anti-queimadura : fecho imediato de água quente no caso de corte de água fria.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Não existe risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Bica orientável.

Chuveiro extraível 2 jatos alternados quebra-jato/chuva.

Cartucho termostático sequencial anticalcário por regulação sequencial do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura bloqueado a 40°C.

Corpo com interior liso.

Débito regulado a 7 l/min.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.100.

Tubo de saída de água misturada em latão L.105.

Flexível chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana : poliuretano transparente, interior e exterior liso, baixa capacidade (interior Ø 6).

Contra-peso específico.

Flexíveis PEX F3/8" e fixação reforçada por 2 pernos em Inox.

Garantia 10 anos.