H9630HYG

**Conjunto de duche com misturadora termostática**

Referência: H9630HYG

Informação para prescrição

Conjunto de duche SECURITHERM termostático sequencial com dispositivo auto drenagem :

• Misturadora com cartucho termostático sequencial anticalcário :

Ausência de válvula antirretorno nas entradas (menos proliferação).

Não existe risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato de água quente em caso de corte de água fria (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura bloqueável a 39°C.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado e alavanca Higiene L.100.

Saída de duche inferior M1/2".

Fornecido com 2 ligações murais STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptadas às restrições dos hospitais.

• Chuveiro (ref. 813) com flexível (ref. 836T3) e suporte de parede inclinável cromado (ref. 845).

• Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (limita o desenvolvimento bacteriano) (ref. 880).

• Misturadora conforme as exigências da norma NF MM (Meio Médico).

Garantia10 anos.