DELABIE_C100M35H9630

**Misturadora duche termostática sequencial**

Referência: H9630

Informação para prescrição

Misturadora de duche SECURITHERM termostática sequencial individual.

Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).

Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Segurança anti-queimadura : fecho imediato em caso de corte de água fria (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação monocomando do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura bloqueável a 39°C. Possibilidade de realizar um choque térmico.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado e alavanca Higiene L.100.

Saída de duche baixa M1/2".

Misturadora com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4" excêntricas, adaptada às restrições do meio hospitalar.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 10 anos.