H9636

**Painel de duche SECURITHERM**

Referência: H9636

Informação para prescrição

Painel de duche SECURITHERM alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras de segurança retas M1/2".

Misturadora termostática sequencial SECURITHERM (não-temporizada).

Temperatura regulável de água fria até 39°C.

Limitador de temperatura bloqueável a 39°C, regulável.

Segurança anti-queimaduras : fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Débito 9 l/min a 3 bar.

Chuveiro deslizante com flexível e rampa cromada com flexível amovível por ligação rápida STOP.

Alavanca Higiene L.100.

Ligações M1/2.

Fixações ocultas e filtros.

Garantia 10 anos.