H9640S

**Misturadora duche termostática sequencial**

Referência: H9640S

Informação para prescrição

Misturadora de duche SECURITHERM termostática sequencial individual.

Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).

Não existe risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato em caso de corte de água fria.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação monocomando do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura bloqueável a 39°C.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado e alavanca Higiene L.100.

Saída de duche alta M3/4".

Misturadora com ligações standard M1/2" M3/4".

Conforme as exigências da norma NF MM (Meio Médico).

Garantia 10 anos.